

出界位置如图红色框所示，机器在平行割作业时，割至围线边界处，在掉头任务中机器掉头超时，转任务沿围线寻找未割区域时出界（因为上传数据频率原因，具体出界原因无法从涂鸦后台数据分析出来）。出界恢复动作执行后机器恢复失败，机器在界外停机。V246版本改善了出界恢复方法，可以增加出界恢复成功的概率，建议可以升级后继续测试。